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一、整车标志
整车标志对电动自行车的意义在于以下几点：
（一）有助于识别车辆具体身份、方便管理、保养和维护。
（二）反映车辆特性、体现品牌、保障安全和事故溯源等。
经检测，15款电动自行车样品整车标志均符合标准要求。
二、整车安全
（一）车速限值
将车速限制在合理范围内，能降低事故发生的概率，减少事故发生时带来的伤害，提升车主出行的安全性。
标准要求：使用电驱动功能行驶时,最高车速不应超过最高设计车速,且最高设计车速不应超过25km/h；如果车速超过25km/h,电动机不应提供动力输出。本次比较试验15款样品均为电驱动功能的电动自行车并符合标准要求，体现了行业对车速合规性的普遍重视。
（二）制动性能
灵敏且高效的制动性能是骑行安全的重要保障，而制动距离是反映电动自行车制动性能的直观体现。检验电动自行车制动系统在干、湿状态下，不同刹车方式的可靠性，保证其在各种天气条件下都能正常发挥作用，为骑行者提供可靠的制动保障。制动距离越短，制动性能越灵敏，对于使用者来讲安全性能越高。
标准要求：在干态条件下以25km/h的试验速度测试，双闸最大校正制动距离为7m，单后闸最大校正的制动距离为15m；在湿态条件下以16km/h的试验速度测试，双闸最大校正制动距离为5m，单后闸最大校正的制动距离为10m。经测试，15款电动自行车在干态和湿态下的制动距离均达到标准要求，为骑行者提供了可靠的安全保障。
（三）整车质量
整车质量直接影响操控灵活性与续航能力：质量越轻越易操作，质量越重耗电越快。符合质量和尺寸限值的电动自行车能够提升操控性、缩短制动距离，更大程度保障骑行安全。
标准要求：使用铅酸蓄电池的装配完整的电动自行车整车质量应≤63kg，其他类型的装配完整的电动自行车的整车质量应≤55kg。经测试15款电动自行车均使用铅酸蓄电池，且装配完整的整车质量均符合标准要求。
（四）防碰擦
防碰擦是指在电动自行车的设计和制造中，要确保车辆的不动件与运动件不会相互碰擦，同时避免车辆上出现尖锐部件，以保障骑行者的安全。若不动件与运动件相碰擦，会影响车辆的正常运行，存在安全隐患。
标准要求：电动自行车的不动件不应与运动件相碰擦。经检测，15款电动自行车均符合标准要求。
三、机械安全
（一）把立管和鞍管
把立管和鞍管作为控制与承载的核心部件，其性能直接影响骑行稳定性和事故风险。标准通过细化技术要求，确保部件在长期使用或突发冲击下不易断裂、变形，减少因结构失效导致的摔倒或失控事故。
经检测，15款电动自行车把立管和鞍管均符合标准要求。
（二）鸣号装置
合适声压级的鸣号声能在必要时起到提醒作用，又不会因声音过大引起他人恐慌或干扰公共活动正常进行，保障社会生活的平稳有序；若声压级过高，会产生较大噪音，影响周边环境和居民生活，作出限值可以避免鸣号声过高而扰民。
标准要求：电动自行车应装有鸣号装置，鸣号装置的声压级应为75dB(A)~100dB(A)。经检测，15款电动自行车鸣号装置均符合标准要求。
四、电气安全
（一）导线布线
合理的导线布线具有保障骑行者安全，确保电动自行车性能稳定，便于维护检修等多方面的意义。
经检测，15款电动自行车导线布线均满足标准要求，主次回路分类布线线路整齐平滑；满足测量和更换零部件的需求，具有较好的可维修性和可测性；增强了电池组连接的可靠性和作业的可操作性。
（二）短路保护
短路保护功能能够降低火灾隐患，保护电气元件，提高骑行安全性。
标准要求：电动自行车的充电线路和电池组输出端中应分别装有熔断器或断路器保护装置,其规格、参数应符合使用说明书或其他明示的规定。经检测，15款电动自行车均在充电线路和电池组输出端配备了熔断器或断路器保护装置，其规格参数均与产品说明书上明示的信息一致，满足标准要求。
（三）制动断电功能
制动断电功能是保障骑行安全重要的一环，制动时及时断电避免电机持续输出动力与刹车冲突，延长部件使用寿命，降低使用成本。
标准要求：当电动自行车电驱动行驶制动时,其电气控制系统应具有使电动机断电的功能。经检测，15款电动自行车均满足标准要求。
（四）过流保护功能
过流是电动自行车电气火灾的“头号诱因”——过大电流会导致电池、电机、导线等部件过热，进而引发热失控、短路甚至是起火爆炸。过流保护值是电动自行车电气系统的“安全红线”，限制其数值的核心目的是约束“电流上限”，从源头上避免因“超负载”发热而产生火灾等事故。
标准要求：电动自行车的电气控制系统应具有过流保护功能。经检测15款电动自行车过流保护功能均满足标准要求，均符合自身标识的过流保护值。
（五）防失控功能
防失控功能可避免车辆出现不受控制加速、行驶异常等状况，减少骑行者因车辆失控摔倒、碰撞的风险；同时也可以约束车辆稳定运行，减少对公共交通安全的威胁；并且延长车辆使用寿命，降低维修成本等。
标准要求：对于具有电驱动功能的电动自行车,其电气控制系统应具有防失控保护功能。经检测，15款电动自行车均具有防失控功能，保障了使用者的安全。
（六）电池和电池组
电池和电池组作为电动自行车的动力核心，其性能稳定性与安全性直接影响骑行安全及车辆寿命。
标准要求：电动自行车用锂离子电池和电池组应满足GB 43854的要求。电动自行车用其他电化学体系的电池和电池组安全性应符合其相应的强制性标准的要求。电动自行车的电池组标示的标称电压通常可选择为24V、36V或48V，标称值不应超过48V。电动自行车的电池组最大输出电压应小于或等于60V。
经检测，15款电动自行车的电池标称电压均≤48V，最大输出电压均＜60V，电池和电池组均满足标准要求。
五、控制器防篡改
控制器作为电动自行车的“大脑”，其参数篡改会导致车速超标、动力失衡，增加交通事故风险，控制器防篡改从技术上保障道路交通安全；控制器篡改可能导致电流过载、电池过放，是引发电动自行车自燃的重要原因，符合标准规定的电动自行车可避免非原装电池、充电器与控制器不匹配导致的电路故障，从源头降低电池起火风险。
经检测，15款电动自行车的控制器防篡改均符合标准要求。
六、使用说明书
使用说明书是电动自行车必不可少的一部分，能够指导用户正确使用产品，提醒用户进行使用前检查及安全注意事项，降低安全风险。经检测，15款电动自行车的使用说明书均符合标准要求。
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